**Белозерская районная Дума**

**Курганской области**

**РЕШЕНИЕ**

от «22» мая 2020 года № 307

с. Белозерское

**О внесении изменений в решение Боровлянской сельской Думы Белозерского района Курганской области от 28.08.2017 г. № 18-1 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Боровлянского сельсовета»**

В соответствии со статьями 29.1, 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Белозерского района Курганской области, Постановлением Администрации Белозерского района от 18.03.2020 г. №173 «О подготовке проекта изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Боровлянского сельсовета Белозерского района» Белозерская районная Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Боровлянской сельской Думы Белозерского района Курганской области от 28.08.2017 г. № 18-1 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Боровлянского сельсовета» следующие изменения:

- пункт 1.2.2.3. Норма обеспеченности спортивными и физкультурно- оздоровительными учреждениями и размер их земельного участка изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждение | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка | Примечание |
| Помещения для физкультурно- оздоровительных занятий  на территории микрорайона (квартала), | 70-80 | м площади на 1000 человек | По заданию на проектирование |  |
| Физкультурно-спортивньк сооружения | - |  | 0,7-0,9 га/тыс. чел. | Физкультурно -спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектам общеобразовательных организаций и других образовательных организаций, учреждений отдыха и культуры |
| Спортивные залы общего пользования | 60-80 | м2 площади пола на 100( чел. | — II — |  |
| Крытые бассейны общего пользования | 20-25 | м2 зеркала воды на 100 (чел.) | По заданию на проектирование |  |
| велодорожки | 1,75-2,5 м при одностороннем движении и 2,5-3,0 м при двухстороннем движении | м. | По заданию на проектирование |  |
| велопарковки | Велосипедная стоянка размером 2,0 х 0,6 м места разделяются стойками высотой 0,75 м и длиной 1,6 м | 1 место на 10 квартир | По заданию на проектирование |  |

».

2. Настоящее решение вступает в законную силу со дня официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белозерского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Администрации Белозерского района Курганской области разместить настоящее решение в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в срок, не превышающий пяти дней со дня его утверждения.

Председатель Белозерской районной Думы Т.В. Еланцева

Глава Белозерского района С.Г. Зяблов